**Прием дискретных сигналов методом однократного**

**отсчета. Оценка вероятности ошибки типа 1/0 и 0/1.**