Высушенная до постоянной массы керамическая черепица объемом 1,4 дм^3 весит 2,4 кг . В насыщенном водой состоянии ее масса 2,65 кг . Истинная плотность черипицы 2,65 г/см^3. Расчитать влажность черепицы, и ее открытую пористость.